# Transient_Traction

Syntax

  Bc Flux For Mesh [{of} SpeciesName | {in} MaterialPhaseName | {ls} {a | b | c}] {@ | at | for | on | over} Mesh Extent Name [Touching TouchingMeshExtent | Opposing OpposingMeshExtent] = Transient_Traction [Using Data Specification Data Spec Name] [A_X = a_x | A_Y = a_y | A_Z = a_z | B_X = b_x | B_Y = b_y | B_Z = b_z]

Summary

  Transient traction mesh flux

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
Mesh Extent Name | string | –
TouchingMeshExtent | string | –
OpposingMeshExtent | string | –
Data Spec Name | string | –
a_x | real | 0
a_y | real | 0
a_z | real | 0
b_x | real | 0
b_y | real | 0
b_z | real | 0