# Simple_Inflow

Syntax

  Bc Diffuse For Cvfem_Dispersed_Continuity [{of} SpeciesName | {in} MaterialPhaseName | {ls} {a | b | c}] {on} Mesh Extent Name [Touching TouchingMeshExtent | Opposing OpposingMeshExtent] = Simple_Inflow [Using Data Specification Data Spec Name] [Velocity_X = Velocity_X | Velocity_Y = Velocity_Y | Velocity_Z = Velocity_Z]

Summary

  Inflow mass flux for dispersed continuity equation; specified density and velocity

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
{on} | {@ | at | for | in | on | over} | –
Mesh Extent Name | string | –
TouchingMeshExtent | string | –
OpposingMeshExtent | string | –
Data Spec Name | string | –
Velocity_X | real | 0
Velocity_Y | real | 0
Velocity_Z | real | 0