# Recession

Syntax

  Bc Rotated For Cvfem_Mesh [{of} SpeciesName | {in} MaterialPhaseName | {ls} {a | b | c}] {on} Mesh Extent Name [Touching TouchingMeshExtent | Opposing OpposingMeshExtent] = Recession [Using Data Specification Data Spec Name] [Unrotated = unrotated | P_Ref = p_ref | K = k | K_0 = k_0 | N = n | Pressure = pressure]

Summary

  Recession model for rotated CVFEM_MESH boundary condition

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
{on} | {@ | at | for | in | on | over} | –
Mesh Extent Name | string | –
TouchingMeshExtent | string | –
OpposingMeshExtent | string | –
Data Spec Name | string | –
unrotated | “string” | –
p_ref | real | 0
k | real | –
k_0 | real | –
n | real | –
pressure | “string” | –