# 7.6.7.3.5. Fortran

Syntax

  Gap Conductance Coefficient [{of} SpeciesName | {in} MaterialPhaseName | {ls} {a | b | c}] = Fortran [Multiplier = multiplier | Sub_Name = sub_name | Real_Data = real_data | Int_Data = int_data | Resource_Name = resource_name | Data = data | Equations = Equations…]

Scope

  Aria Material

Summary

  Fortran contact gap conductance subroutine.

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
multiplier | real | 1
sub_name | “string” | –
real_data | “string” | –
int_data | “string” | –
resource_name | “string” | –
data | “string” | –
Equations | string… | –