# Constant_Traction

Syntax

  Bc Lumped_Flux For Cvfem_Momentum ([{of} SpeciesName] | [{in} MaterialPhaseName] | [{ls} {a | b | c}]) {@ | at | for | on | over} Mesh Extent Name ([Touching TouchingMeshExtent] | [Opposing OpposingMeshExtent]) = Constant_Traction [Using Data Specification Data Spec Name] ([X = x] | [Y = y] | [Z = z])

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
Mesh Extent Name | string | –
TouchingMeshExtent | string | –
OpposingMeshExtent | string | –
Data Spec Name | string | –
x | real | 0
y | real | 0
z | real | 0