# 7.14.1.8.9. Encore_Saturation

Syntax

  Bc Dirichlet For Dof Name ([{of} SpeciesName] | [{in} MaterialPhaseName] | [{ls} {a | b | c}]) {@ | at | for | on | over} Mesh Extent Name ([Touching TouchingMeshExtent] | [Opposing OpposingMeshExtent]) = Encore_Saturation (Name = name | [Result_Name = result_name] | [Eval_Type = eval_type])

Summary

  A Van Genuchten model for air/water capillary pressure based on an encore function for saturation

Parameter | Value | Default
--- | --- | ---
Dof Name | string | –
{of} | {of | species | subindex} | –
SpeciesName | string | –
{in} | {in | material_phase} | –
MaterialPhaseName | string | –
{ls} | {levelset_phase | ls} | –
Mesh Extent Name | string | –
TouchingMeshExtent | string | –
OpposingMeshExtent | string | –
name | “string” | –
result_name | “string” | –
eval_type | “string” | –